**Инструкция по использованию ручки для скарификаторов автоматическая «Сателлит»**

Ручка для скарификатора автоматическая «Сателлит» (далее ручка «Сателлит») предназначена для осуществления прокола кожи пальца с целью получения образца капиллярной крови для анализа определения концентрации глюкозы в капиллярной крови человека.

**Внимание! Информация по безопасности!**

Никогда не используйте скарификатор, который использовался кем-то еще. Это может привести к заражению.

Не оставляют скарификатор в ручке «Сателлит» после использования.

Новый скарификатор вставляется в ручку «Сателлит» непосредственно перед использованием.

Ручка «Сателлит» имеет много мелких частей и может представлять опасность для маленьких детей.

**Как пользоваться ручкой «Сателлит»**

Вымойте руки с мылом и просушите. В случае использования спиртосодержащего тампона (салфетки) просушить подушечку пальца.

Пожалуйста, ознакомитесь с пошаговой инструкцией к ручке «Сателлит» чтобы понять, принцип ее работы:

1. Отвинтите наконечник регулирующий глубину прокола с углублениями для пальцев, поворачивая его против часовой стрелки.
2. Вставьте скарификатор в основание до упора, удалите защитный колпачок со скарификатора.
3. Наконечник регулирующий глубину прокола прикрутите на место по часовой стрелке.
4. Отрегулируйте глубину прокола (от меньшей к большей капле) поворачивая верхнею часть регулирующего наконечника, выставляя стрелку напротив капли необходимой глубины.
5. Приложите ручку для прокалывания к месту желаемого прокола.
6. Нажмите кнопку при помощи которой осуществляется прокол.
7. Отвинтите регулируемый глубину прокола наконечник ручки для прокалывания. Кнопка для осуществления прокола
8. Извлеките использованный скарификатор утилизируйте его, используя подходящий для этого контейнер.

**Рекомендуются к использованию скарификаторы:**

К ручке «Сателлит» подходят скарификаторы, которые имеют универсальное четырехгранное основание c защитным колпачком.

**Условия хранения**

Ручка «Сателлит» и скарификаторы должны храниться в чистом и сухом месте.

**Очистка и дезинфекция**

Очистку ручки «Сателлит» рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю. Очистке подвергается внешняя сторона корпуса ручки «Сателлит». Используйте для очистки и протирки ручки «Сателлит» спирт или водный мыльный раствор

**Гарантия:**

Предприятие – изготовитель гарантирует нормальную работу ручки в течение одного года с момента продажи.